**Міністерство охорони здоров’я України**

Проект № 9315-UA

«Додаткове фінансування проекту “Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні”»

**РОЗ’ЯСНЕННЯ № 1 ДО ЗАПИТУ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ**

**за пакетом № AF/RFQ-1.1.8**

«Закупівля комп’ютерного обладнання»

Наведені нижче роз’яснення надаються в рамках Статті ІУТ 7 першого розділу зазначеної вище документації конкурсних торгів у відповідь на отримані запитання від потенційних учасників:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Питання** | **Роз’яснення** |
|  | Живлення - вбудований акумулятор ємністю не менше 64 ватт-год; - такі аккуми йдуть на бізнес-моделі ноутбуків, на бюджетні йдуть менше ємнісні.  Якщо така ємність аккумів є обов'язковою, то це відсікає багатьох вендорів. | Зауваження враховано та внесені відповідні зміни. |
|  | По частоті процесора - що мається на увазі частота 3ГГц? це робоча частота чи верхня частота\*?  Зазвичай така робоча частота використовується в десктопних ПК. | У вимогах зазначена робоча тактова частота процесора. |
|  | Закупівля з ПДВ без пільг? | Ніяких пільг у рамках Проекту не передбачено. Ціна пропозицій має включати ПДВ. |
|  | Просимо внести зміни в наступні  пункти: «Порти вводу/виводу» та «Живлення». Зазначені зміни дадуть можливість розширити кількість потенційних учасників, виробників та моделей і не впливають на повсякденне використання зазначеної техніки користувачами.     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Поточні технічні вимоги** | **Запропоновані технічні вимоги** | **Коментар** | | Порти вводу/виводу:  -        не менш 1 порт USB Type-C версії не нижче USB **3.3** та **підтримкою живлення** | Порти вводу/виводу:  -        не менш 1 порт USB Type-C версії не нижче USB **3.2** та підтримкою**передачі даних** | Версія 3.3 відсутня на ринку України | | Порти вводу/виводу:  -        не менш 1 HDMI порт не гірше **2.0** для підключення додаткового монітору | Порти вводу/виводу:  -        не менш 1 HDMI порт не гірше **1.4** для підключення додаткового монітору | Версія 1.4 підтримує роздільну здатність до 4096 × 2160 та є біль ніж достатньою для користувачів | | Живлення:  -        вбудований акумулятор ємністю не менше **64 ватт-год**; | Живлення:  -         вбудований акумулятор ємністю не менше **35 ватт-год**; | Вбудований акумулятор ємністю не менше 64 ватт-год наявний у моделях в яких інші параметри значно вище за характеристиками, це значення є незбалансованим у відношенні до інших. Зміна дозволить розширити кількість потенційних учасників, виробників та моделей. | | Зауваження враховано та внесені відповідні зміни. |